**手功能气动康复仪**

|  |
| --- |
| **技术要求** |
| 1 |  适合患者手部的早期康复的需要，甚至在患者尚不能进行其他康复项目时即可开始手的功能训练。 |
| 2 | 可自由调节位置的手指固定环设计，可适应不同患者的需要。  |
| 3 |  可同时连接双路输出，供2人同时使用。 |
| 4 |  主机低噪音，噪音<60分贝 |
| 5 |  压力范围： 压力范围：25～240 mmHg可调 |
| 6 | 治疗时间设定范围：0～99min |
| 7 | 压力持续时间：0s～40s可调 |
| 8 | 治疗模式≥15种 |
| 9 | 操作方式：≥7寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作、简单直观。 |
| 10 | 支持无线扩展功能 |
| 11 |  电源：AC220V 50Hz。功率：<60W |
| **资信商务要求** |
| **★1** | 保修期≥3年，终身免人工费维修 |
| 2 | 浙江省的三甲医院用户≥5家（提供证明：合同或发票复印件） |
| **3** | 具有常用备件(附常用配件价格清单)，工程师2小时维修响应，48小时内到场检修设备 |
| 4 | 周期性免费维护：提供不低于每6个月一次的预防性维护，须提供详细预防性维护表单及电子表单 |
| 5 | 交货期≤30个工作日 |
| **6** | 制造商（或中标方）必须及时向用户提供设备更新功能信息，提供免费软件升级服务。 |
| 7 | 本地拥有技术维护机构和常驻维修工程师 |
| 8 | 提供至少2名操作人员和2名维修人员的培训，包括中途更换的相关人员培训 |
| 9 | 负责运送、安装医院指定地点 |

注：带★的指标必须满足，否则投标无效，并作相应处罚。