**青田县县城用户水龙头水质监测结果公示**

（2021年第一季度）

信息发布单位：青田县卫生健康局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标** | **限值** | **监测值** | | | **监测指标合格率（%）** | **备注** |
| **最大值** | **最小值** | **平均值** |
| 1 | 砷（mg/L） | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 100 | 一共5份水 |
| 2 | 镉（mg/L） | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100 |  |
| 3 | 铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 100 |  |
| 4 | 铅（mg/L） | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | 100 |  |
| 5 | 汞（mg/L） | ≤0.001 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100 |  |
| 6 | 硒（mg/L） | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 100 |  |
| 7 | 氰化物（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 100 |  |
| 8 | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 100 |  |
| 9 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | ≤10 | 1.02 | 0.36 | 0.60 | 100 |  |
| 10 | 三氯甲烷（mg/L） | ≤0.06 | 0.017 | 0.007 | 0.011 | 100 |  |
| 11 | 四氯化碳（mg/L） | ≤0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100 |  |
| 12 | 亚氯酸盐（mg/L） | ≤0.7 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100 |  |
| 13 | 氯酸盐（mg/L） | ≤0.7 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100 |  |
| 14 | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 100 |  |
| 15 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | ≤1 | 0.85 | 0.19 | 0.36 | 100 |  |
| 16 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 17 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 18 | pH 值 | 6.5-8.5 | 7.46 | 7.21 | 7.35 | 100 |  |
| 19 | 铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.173 | ＜0.05 | 0.046 | 100 |  |
| 20 | 锰（mg/L） | ≤0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100 |  |
| 21 | 铜（mg/L） | ≤1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100 |  |
| 22 | 锌（mg/L） | ≤1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100 |  |
| 23 | 氯化物（mg/L） | ≤250 | 1.66 | 1.23 | 1.40 | 100 |  |
| 24 | 硫酸盐（mg/L） | ≤250 | 2.05 | 1.23 | 1.60 | 100 |  |
| 25 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | 27 | 24 | 25 | 100 |  |
| 26 | 总硬度(以CaCO3计）（mg/L） | ≤450 | 8.4 | 7.2 | 7.8 | 100 |  |
| 27 | 耗氧量（CODMn法，以O2计）（mg/L） | ≤3 | 0.87 | 0.21 | 0.54 | 100 |  |
| 28 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L) | ≤0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 100 |  |
| 29 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | ≤0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100 |  |
| 30 | 游离余氯（mg/L） | 0.05-4 | 1.17 | 0.50 | 1.01 | 100 |  |
| 31 | 氨氮（以N计）（mg/L） | ≤0.5 | 0.36 | 0.16 | 0.23 | 100 |  |
| 32 | 电导率（μs/cm） | / | 54.7 | 49.0 | 51.4 | 100 |  |
| 33 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 34 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 35 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |

说明：

（1）本信息由青田县疾控中心采样送检、检测并报告，青田县卫生监督所统计数据制表。采样时间：2021年3月3日，报告时间：2021年3月12日。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3）监测指标合格率（%）=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。

**青田县县城用户水龙头水质监测合格率公示**

（2021年第一季度）

信息发布单位：青田县卫生健康局

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设区市 | 检测点数  （个） | 监测指标数  （项次） | 检测指标综合合格率  （%） | 备注 |
| 青田县县城 | 5 | 175 | 100 |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

说明：

（1）本信息由青田县疾控中心采样送检、检测并报告，青田县卫生监督所统计数据制表。采样时间：2021年3月3日，报告时间：2021年3月12日。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3）监测指标合格率（%）=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。