附件2

爬架工程防台防范措施

1、防台风Ⅳ级应急响应时，所有工地的爬架停止提升作业；全面检查爬架的每个附墙导座，对机位附墙导座少于三个附墙的必须一律补齐，并保证锚固牢靠；悬挑部分的爬架竖向构件要采取斜拉杆临时加固，原则上一个机位设置不少于一个斜拉杆；全面清理爬架架体上的建筑材料、垃圾。

2、防台风Ⅲ级应急响应时，完成Ⅳ级应急响应的各项抗台应对措施；拆除顶步第一道防护网片，妥善存放、固定防护网片。

3、防台风Ⅱ级应急响应时，完成Ⅳ、Ⅲ级应急响应的各项抗台应对措施，并组织所有人员撤离。