

第一章 总则
第1条 为了加强城市建设规划管理，科学、合理地指导嘉善归谷园区的发展与建设，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》及有关规划设计条件，特制定本规划。
第2条 规划范围

本次规划范围北至世纪大道、东至城西大道、西南至杭州湾跨海大桥北接线，范围包括JS-ZX-C1-29单元，总规划面积约为3.08平方公里。
第3条 规划目的
通过完善路网系统，改善环境质量，合理引导规划区域由农村地区向城市型地区转化，逐渐将其建设成设施齐全、交通便捷、环境优美、功能完善的城市新区。
第4条 本规划成果由规划文本、图集、说明三部分组成。规划文本表达规划的意图、目标和对规划有关内容提出规定性要求，规划图集用图纸表达规划设计内容，说明为文本的说明材料。
第5条 本规划对范围内的土地使用性质、土地开发强度、道路交通、绿化等制定了控制指标，规划中未涉及的指标，应符合国家和地方现行的有关标准和规范。
第6条 本规划经嘉善县人民政府批准后，具有法律效力，凡在规划范围内进行土地开发和各项建设，均应符合本规划及现行国家有关法规、规范与技术标准。规划期内若需对本规划进行调整和修改，须向原审批机关提出申请，经审查同意后进行，并按规划程序重新报批。
第7条 本文本划线部分为强制性条文，必须严格执行。
第二章 发展规划
第8条 功能定位
突出门户功能，组织区域新兴产业集聚，并结合水乡特色，以“乐活”生活方式引领居住综合功能的发展，规划功能定位是：嘉善西南门户，水乡乐活之区。

第9条 规划结构
规划形成“主次双心，一轴三廊四片”的结构。 
主中心：即商务休闲中心，位于世纪大道以南、2号大街以西的区域，包含商务、金融、商贸等功能，为本区块及北部的归谷园区、城西工业园服务。 
次中心：即产业配套中心，位于纬二路北侧、窑庵浜以东的区域，是规划区内产业区块的配套服务中心。
一轴：为本区块的主要发展轴线，沿1号大街、2号大街与纬二路，串联起主次中心和科技产业片区、商业商贸片区。 
三廊：三条绿化廊道。分别是沿高速公路的生态防护廊道，沿孙家港—白龙马港的滨水休闲廊道，沿蒋家港—窑庵浜的滨水休闲廊道。 
四片：四个功能片区。分别是位于区块西部的科技产业片区，主要是产业的研发、孵化和生产功能；位于区块东部的商业商贸片区；区块南北两个居住片区，一方面是承担农村集中安置区建设，另一方面是为产业区的配套居住。
第10条  建设用地规模
规划区总用地面积为307.57平方米，其中城市建设用地面积277.84万平方米，水域23.44万平方米，其他建设用地（高速公路）6.30万平方米。
第11条  人口规模
结合国家相关规范要求和规划区可容纳人口情况，确定规划区总人口规模控制为2.4万人。
第三章 土地利用规划
第12条  居住用地布局
    1、用地布局
本规划区内居住分成两大片，北部以产业居住配套和现状安置用地两大类为主，其中现状安置用地主要集中于规划区西北角，产业居住配套用地主要用以建立高档商务配套住区，以中高层住宅为主。南部主要为二类居住用地，其中部分居住用地属于村庄已建住宅用地。规划居住用地面积77.96万平方米，占总用地的25.35%。
    1.2 配套设施

（1）社区划分

规划本区块设置两个社区，以纬二路为界限，分别是北部的厍浜社区和南部的鑫锋社区。
（2）社区配套设施规划
基层社区级：幼儿园3所，社区服务中心、社区卫生服务站、社区文化活动站、居住小区体育设施、居家养老服务照料中心各2处。详见下表：
配套公共服务设施一览表

表1
	类别
	配置项目
	用地面积
（万平米）
	设置
数量
	所在地块
	级别
	备注

	教育
	幼儿园
	1号幼儿园 
(现状幼儿园)
	0.31
	1
	JS-ZX-C1-29-02-13
	基层社区级
	规划新建幼儿园的用地面积控制在0.5-1.0万平方米之间

	
	
	2号幼儿园
	0.57
	1
	JS-ZX-C1-29-02-39
	
	

	
	
	3号幼儿园
	0.53
	1
	JS-ZX-C1-29-03-40
	
	

	社区服务
	社区服务中心
	/
	2
	JS-ZX-C1-29-02-07、JS-ZX-C1-29-03-17 
	基层社区级
	

	
	社区卫生服务站
	/
	2
	JS-ZX-C1-29-02-07、JS-ZX-C1-29-03-17
	基层社区级
	　

	
	文化活动站
	/
	2
	JS-ZX-C1-29-02-07、JS-ZX-C1-29-03-17
	基层社区级
	　

	
	小区体育设施
	/
	2
	JS-ZX-C1-29-02-40、JS-ZX-C1-29-03-28
	基层社区级
	　

	
	居家养老服务照料中心 
	/
	2
	JS-ZX-C1-29-02-07、JS-ZX-C1-29-03-18 
	基层社区级
	

	市政公用
	公共厕所
	/
	9
	JS-ZX-C1-29-01-01、JS-ZX-C1-29-01-18、JS-ZX-C1-29-01-25、JS-ZX-C1-29-02-12、JS-ZX-C1-29-02-24、JS-ZX-C1-29-02-46、JS-ZX-C1-29-03-10、JS-ZX-C1-29-03-35、JS-ZX-C1-29-03-18
	基层社区级
	本单元共设9处独立占地公共厕所，每处建筑面积60-80平方米。

	
	社会停车场
	1号社会停车场
	/
	1
	JS-ZX-C1-29-01-18 
	街道级 
	本单元共设置3处社会停车场，主要以结合广场、沿街绿化带等形式附设。

	
	
	2号社会停车场
	/
	1
	JS-ZX-C1-29-02-40
	
	

	
	
	3号社会停车场
	/
	1
	JS-ZX-C1-29-03-28
	
	

	
	污水泵站
	0.21 
	1
	JS-ZX-C1-29-02-29
	市区级
	　

	
	燃气门站
	2.34 
	1
	JS-ZX-C1-29-03-09
	市区级
	　


第13条  产业与研发用地

规划产业用地主要位于区块的西部，沿1号大街和 二号大街、纬二路分布，主要引进数据信息产业，规划用地面积35.32万平方米，占总用地的11.48%。
规划研发用地布置在2号大街东侧和纬二路北侧，规划用地面积26.06万平方米，占总用地的8.47%。
第14条  商业服务业设施用地布局
规划商业服务业设施用地21.68万平方米，占总用地为7.05%。
1、商业设施用地

一是位于1号大街入口的商务休闲中心区，结合区域服务中心设置配套商业服务设施，二是白水塘路与城西大道交叉口的商业设施用地，集中设置汽车销售服务区；三是位于世纪大道与城西大道交叉口的社区商业用房。
2、商业商务混合用地

一是位于商务休闲中心，主要为基于杭州湾大桥北街线出入口和未来嘉善至嘉兴三通道轨道交通站点设置的出发点，规划集中布置的商业商务办公集聚区块，为整个归谷园区服务，打造规划区西北角的城市门户形象；二是围绕窑庵浜和戴项港汇聚区打造的景观水体，布置商业商务办公集聚区块，为本区块的产业用地服务，打造区块内部的服务核心。
3、商业科研混合用地

在纬二路入口布置大型商业设施，包括购物、餐饮、休闲、娱乐、旅游服务等功能，兼容咨询、设计、研发等功能。
第15条  绿地与广场用地布局
1、规划目标

规划绿地与广场面积66.55万平方米，占总用地21.64%。
2、规划结构

规划形成“一心、两轴、网络化”的格网与节点相结合的绿地系统。
“一心”：即湖心休闲公园，即在窑庵浜和戴项港汇聚区处围绕景观水体设置区域公园。
“两轴”：为依托河流的两条景观绿带，分别是沿孙家港—白马龙港的景观绿带和沿蒋家港—窑庵浜的景观绿带。

“网络化”：通过自然水体的联系贯通，将区域的沿河绿带和主要块状绿地联系起来，形成网络化的绿化体系。
3、公园绿地

规划公园绿地24万平方米，主要为各类城市公园、街头绿地、滨河绿地等。
其中作为城市公园绿地的主要有五处，分别为区块中部的湖心休闲公园、纬二路与城西大道交叉口的入口景观公园、孙家港与纬一路之间的沿河主体公园、区块南部的生态景观公园和沿杨湾桥港的社区游乐公园；沿规划区内水系展开的滨河绿地，将绿化水体景观向规划地块内部渗透延伸，极大的改善规划区内部的生态景观品质，完善了城市绿化体系的延续性。
4、防护绿地

规划防护绿地41.43万平方米，主要为杭州湾大桥北接线、世纪大道以及城西大道两侧的生态防护绿地，其中，杭州湾大桥北接线两侧防护绿带宽度控制为100米；世纪大道三通道和城西大道两侧防护绿带宽度控制为30米。

5、广场
规划广场1处，规划用地1.11万平方米，主要为北部商业商务办公集聚区块内部的商务娱乐广场，作为城市综合体内部的商业广场，主要职能是为商业活动提供公共空间，主要承担城市商业活动功能，同时兼具城市门户区主要开敞空间的展示功能，城市形象性、功能性要求高。  
第四章 水系与景观规划
第16条  河道水系规划

规划对河流水道进行全面梳理，对主要河道拓宽并裁弯取直，对次要河道进行连接贯通。规划区内河道水系共形成“一横一纵”的“十”字主要河道体系，“一横”为孙家港—白马龙港，“一纵”为蒋家港—窑庵浜。

河道退界一览表

                   表 2
	序号
	河道名称
	河道规划宽度
（米）
	绿带规划宽度

	1
	蒋家港
	≥20
	两侧各20米

	2
	窑庵浜
	≥40
	两侧各20米

	3
	蔡家桥港
	≥25
	两侧各10米

	4
	白龙马港
	≥20
	两侧各20米

	5
	孙家港
	≥25
	两侧各20米

	6
	戴项港
	≥25
	两侧各10米

	7
	西施湾港
	≥15
	两侧各10米

	8
	杨湾桥港
	≥25
	两侧各10米


第17条  景观系统规划

规划形成“一核三带、绿网交织、水景渗透”的景观结构。 
一核：即湖心休闲公园景观节点。
三带：高速公路生态景观带，孙家港—白龙马港的滨水休闲景观带，蒋家港—窑庵浜的滨水休闲景观带。

绿网交织、水景渗透：是指由规划和现状水系以及三大景观带交织形成的城市绿网空间结构，规划范围内绿网交织、水景渗透，在各轴线、水系交汇处分布几大景观节点，空间景观资源丰富且均好。 
第五章 综合交通规划
第18条  道路网规划
1、路网等级
规划范围内道路分为主干路、次干路、支路三级。 
2、 路网结构 
主干路布局为“一纵三横”，即城西大道、世纪大道、纬二路、纬四路。主干路是城市交通系统的主要组成部分，功能为截流、疏解城市中远距离的客、货运交通。
次干路布局为“三纵三横”，即1号大街、2号大街、5号大街、白水塘路、纬一路、纬三路。次干路与主干路一起构成城市道路网骨架，功能是分流、联系城区内各片区的交通，兼有交通和生活的功能。 
支路：在主骨架道路网基础上辅以15、13米支路，形成合理的城市路网格局。
步行道路：将道路网的人行道系统与沿河绿化步行道结合起来，连接各个公园绿地，增加步行道路的多种功能，提高步行系统的趣味性和活动的多样性。
规划道路一览表

表3
	序号
	路名
	道路编号
	宽度

（m）
	断面设置（m）
	等级
	备注

	
	
	
	
	人行道
	非机动车道
	机非分隔带
	机动车道
	中央分隔带
	
	

	1
	世纪大道
	A1-A4-A6
	60
	2.0×2
	4.0×2
	2.0×2
	11.0×2
	2
	主干路
	断面结合现施工图设置，并在两侧预留拓宽空间各10米

	2
	纬二路
	D1-D5-D6
	32
	2.0×2
	3.5×2
	1.5×2
	7.5×2
	3
	主干路
	　

	3
	纬四路
	H1-H3
	32
	3.0×2
	3.5×2
	1.5×2
	7.0×2
	2
	主干路
	　

	4
	城西大道
	A6-D6-J2
	100
	2.0×2
	3.75×2
	1.0×2
	12.25×2
	2
	主干路
	　

	5
	白水塘路
	B1-B5
	24
	4.0×2
	—
	—
	16
	—
	次干路
	　

	6
	纬一路
	C1-C6
	30
	2.5×2
	3.5×2
	2.0×2
	14
	—
	次干路
	　

	7
	纬三路
	D2-F1-F6
	30
	2.5×2
	3.5×2
	2.0×2
	14
	—
	次干路
	　

	8
	1号大街
	A2-H2
	30
	2.5×2
	3.5×2
	2.0×2
	14
	—
	次干路
	　

	9
	2号大街
	A3-D2
	24
	3.0×2
	—
	—
	18
	—
	次干路
	　

	10
	5号大街
	A5-F3-G1
	24
	3.0×2
	—
	—
	18
	—
	次干路
	　

	11
	规划支路
	A4-C3
	24
	3.0×2
	—
	—
	18
	—
	支路
	　

	12
	规划支路
	D3-F3
	15
	3.0×2
	—
	—
	9
	—
	支路
	　

	13
	规划支路
	C4-F4
	15
	3.0×2
	—
	—
	9
	—
	支路
	　

	14
	规划支路
	J1-J3
	15
	3.0×2
	—
	—
	9
	—
	支路
	　

	15
	规划支路
	E1-E4
	13
	3.0×2
	—
	—
	7
	—
	支路
	　


第19条  公共交通规划
1、轨道交通

根据相关规划，未来嘉善将规划建设2条轨道交通线路，连接嘉兴市与嘉善，并争取与上海轨道交通对接。其中1条穿过本规划区，沿世纪大道走线。

规划结合世纪大道北侧的公交首末站预留1个轨道交通站点，设置换乘设施。
2、公交站场
规划在世纪北侧、灵秀路西侧设置一处公交首末站，在本单元以外，本单元内不再设置公交枢纽站和首末站。 
公交中途站主要布置在主、次干路上，同路段站点站距间隔300～500米，站点服务居住用地的半径应小于500米。主、次干路上的公交站均要求为港湾式。同时要求小区、学校建设中留出适当的公交设施用地。

第20条  慢行系统规划
1、自行车系统
规划沿城市主要道路和滨水绿带内设置连续的自行车专用道，满足交通、休闲、健身等功能。在主要交通换乘和节点处设置公共自行车点，鼓励市民利用绿色交通工具出行。服务点主要结合居住、公建地块设置，并考虑与公交站的衔接。
2、步行系统
在区内主要公共建筑和城市广场内，增大地下空间的开发与贯通，保持步行系统的连贯性，或地下、或空中进行贯通，形成连续的公共活动空间。
3、城市绿道
根据《嘉善县绿道网总体规划》，综合考虑城镇布局、道路、河流、绿带等要素，规划本区建设1条城市绿道，3条社区绿道，作为市民公共活动空间，满足市民休闲娱乐要求。
城市绿道一览表
      表4
	编号
	等级
	名称
	起点
	终点
	长度（米）

	SC
	城市绿道
	外环绿道
	世纪大道
	城西大道
	1740

	SR2
	社区绿道
	城西大道绿道
	世纪大道
	杭州湾跨海大桥北接线
	3012

	SR7
	社区绿道
	世纪大道绿道
	城西大道
	杭州湾跨海大桥北接线
	2020

	
	社区绿道
	窑庵浜绿道
	世纪大道
	城西大道
	2766

	
	总长度
	9538



第21条   交通设施规划
1、社会停车场
本单元设置社会停车场3处，均为结合绿化带设置，分别位于JS-ZX-C1-29-01-18、JS-ZX-C1-29-02-40、JS-ZX-C1-29-03-28地块。
2、配建停车位 
规划范围内不同用途的建筑在新建及改、扩建时，必须设置配建停车场（库），其设置方式应尽量利用地下空间，其配建标准应达到《嘉善县城城市规划管理技术规定》的要求。
第22条  平面及竖向定位
1、平面定位
采用嘉善城市坐标系。对规划区内各条干路、支路中心线进行准确定位，详见平面定位图。
2、竖向定位
规划采用黄海高程系，根据嘉善县住建局提供的电子地形图现状标高和已建道路标高、周边地区已规划标高，结合规划区的地形特征、防洪、航道要求、区内排水规划等，确定各道路中心线交叉点标高，详见竖向规划图。规划主要道路最大纵坡控制在3%以下，最小纵坡一般≥0.3%，地块室外地坪应比周围道路中心线高程高出0.15-0.2 米。
第六章 市政工程规划
第23条   给水规划
1、用水量预测
根据本区用地规模和人口规模，新区最高日用水量为1.3万吨/日。
2、供水系统
本区由魏塘水厂供水，远期魏塘水厂的供水能力满足新区用水量需要。
本区主要由城西大道现状DN400管和世纪大道DN400管联合供水，在区内道路下均布置给水管，形成环状管网。 
给水管道沿道路敷设，管位一般安排在道路中心线的西、南侧，管材采用球墨铸铁管，管道覆土深0.6米~0.8米。为满足消防要求，按规范每隔120米给水管道上设一个室外消外栓。
第24条  排水规划
1、排水体制
本区为新区，排水体制一律采用雨污分流制。
2、污水量
按用水量(不含道路和绿地浇洒用水)的85%测算，则最高日污水量为1.08万吨/日，平均日污水量0.8万吨/日左右。
3、污水系统
嘉善新区污水目前已部分接入嘉兴联合污水处理工程。根据污水量预测，本区污水基本能够全部纳入嘉兴联合污水处理工程。 
本区污水就近接入城西大道下的已建嘉善县城污水外排干管（DN1350）。 
污水管沿道路敷设，管位一般安排在道路的西、北侧，管材采用UPVC加筋管或双壁波纹管。管道最小覆土0.7米。  
4、雨水系统
区内雨水由雨水管道收集，分散就近排放河网，雨水排出口标高应高于河道常水位。
雨量公式采用嘉善县公式：
i=
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重现期P=2年。
地面集水时间t1=15分钟。
第25条  电力工程规划
1、电力负荷
本区最高电力负荷为43兆瓦。
2、供电电源
本区主供电源为110千伏亭桥变。
3、高压电力设施
保留现状220、110千伏架空线，拆除现状500千伏架空线。
4、中压电力设施
以110千伏变电所、10千伏开闭所组织中压配电主干环网。10千伏公用开闭所主要安排于绿地与广场用地、工业用地内。
10千伏线路主要采用电缆入地敷设，沿路安排电力管道。
5、高压走廊
220千伏走廊宽度为30米，110千伏走廊宽度为20米。
第26条  通信工程规划
1、用户规模
本区固定电话用户为1.02万户，有线电视用户为0.81万户。
2、通信局所
保留2处移动通信基站，新建3处移动通信基站，占地型基站每处用地面积约60平方米。附设式基站安排于建筑物、构筑物屋顶。
3、 通信网络
以光纤为媒质建设光纤接入网络，本区纳入“光网城市”建设范围。
建设高速无线宽带网络，建成完备的应急通信网络。
建设双向交互式有线电视网络，发展数字电视，并开展相关的增值业务。
4、通信管道
各类通信线路采用管道入地敷设，沿路建设综合通信管道，供各通信运营商和有线电视运营商布设网络。
第27条  燃气工程规划
1、 用气量预测

规划区年用气量为352万N m3/年。
2、气源管网及气源设施规划

根据《嘉善县燃气专项规划修编》，本规划区燃气由城西大道西侧的城市接收门站内T1高中压调压站调压后由城市中压燃气管道向本区供气。

为保证燃气供应的可靠性，主要干线连成环状，采用直埋敷设，深度不小于0.6米。燃气管道原则上沿道路西、北侧布置。中压燃气管为DN100～DN200。
第28条  管线综合规划
1、城区内设置给水、污水、雨水、电力和电信管线。同时，还应考虑煤气、通信、电视公用天线、闭路电视电缆等管线的设置或预留埋设位置。

2、宜采用地下敷设的方式。地下管线的走向，宜沿道路或与主体建筑平行布置，并力求线型顺直、短捷和适当集中，尽量减少转弯，并应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉。

3、各种管线的埋设顺序应符合下列规定：
距离建筑物的水平排序，由近及远宜为：电力管线或通信管线、煤气管、给水管、雨水管、污水管；
各类管线的垂直排序，由浅至深宜为：通信管线、小于10KV电力电缆、大于10KV电力电缆、煤气管、给水管、雨水管、污水管。
4、电力电缆与通信管线宜远离，并按照电力电缆在道路东侧或南侧、通信管线在道路西侧或北侧的原则布置；
5、管线之间遇到矛盾时，应按下列原则处理：
   临时管线避让永久管线；
   小管线避让大管线；
   压力管线避让重力自流管线；
   可弯曲管线避让不可弯曲管线。
第29条   环卫工程规划
规划本区不设垃圾转运站，垃圾转运由东部的城市新区各垃圾转运站承担。

公共厕所：沿街要求主、次干路间隔800米左右，公建密集布置段每间隔300~500米左右布置一处。每个住宅小区至少1座。

在道路两旁和路口，按公建区与住宅区内间距40米设置废物箱。规划通往环境卫生设施的车辆通道宽度不小于4米，环境卫生车辆通往工作地点倒车距离不大于20米，作业点必须调头时，应保证至少有12m×12m的空地面积。

第七章 综合防灾规划
第30条   消防规划
本区块内不单独设置消防站，区内消防责任由东部的嘉善县公安局消防队和新区南区消防站承担。

第31条   防洪排涝规划
1、防洪排涝标准


防洪标准：规划区防洪标准为50年一遇。

排涝标准：规划区排涝标准为20年一遇，暴雨24小时排出不成灾。

2、防洪工程措施


对规划区内的河道进行整治规划，以现有的河道为依托，本着“小直大弯、因地制宜、因势利导、维护生态平衡”的整治原则，填埋一些小河浜、断头河，理顺并适当拓宽一些水系，合理布局水网。
防洪方式采用抬高地坪。区内的地面最低标高高于50年一遇洪水位为2.34m，区内的雨水完全自流入河道。结合现状地面标高，加上安全超高，地块规划最低标高为2.92米。
第32条  人防规划
根据人防工程建设与城市建设同步发展的要求，应加快人防建设的速度，各类人防工程布局与比例基本合理，形成配套齐全人防工程体系，战时留城人口按规划区人口的50%计算，人均掩蔽面积达到0.7平方米。

对规划区内重要的经济目标必须采用有效的防护措施，应急抢险抢修方案。

结合居住建筑和公共建筑修建平战两用的防空地下室。并设置地下物资储备库，储备量按战时留城人口3个月的需求量确定。
第33条  抗震规划
1、抗震设防标准

规划范围内抗震设防烈度为6度，重要建筑和生命线工程按规范要求提高抗震设防等级。交通、通信、供电、供水、燃气供应、医疗卫生等城市生命线工程以及学校等人流密集的公共建筑按7度设防。

2、疏散体系

建立完善的路网结构，形成通畅的交通疏散保障体系。疏散通道应保证居民疏散和救护人员、物资快捷安全，保障通向城区的主要通道畅通无阻，避震疏散通道结合城市道路交通、人防疏散通道和消防要求统一考虑。主要疏散通道宽度须在15米以上，次要疏散通道宽度须在10米以上，规划要求主要疏散通道两侧建筑倒塌后有7—10米的通道。避震场地本着就近、安全、方便的原则，结合公园、滨河沿路绿带及露天运动场地等统一布置。

3、避难场所

根据“就近、可通达、易实施、平震结合”的原则，结合城市用地布局，将结合广场、体育场、学校操场、绿地、公园等开敞空间作为应急避难场所。紧急避难场所的有效人均用地标准为1.5平方米，长期避难场所人均用地标准为2.0平方米。避难场所应建设必要的市政、治安和医疗救助等配套设施。
第34条   地质灾害防治规划
本区块地质条件整体较好，无重大地质灾害，针对区域地质条件，勘探时要查明地质环境状况，在建造不同性质的建筑应对基础进行不同的处理方式，最好采用桩基础。
嘉善地处平原地区，地下水补给来源不足，应禁止超量开采地下水防止地面沉降。

建立应急抢险救灾组织，最大限度的减少地质灾害损失。包括视险情发展，及时将人员、物资撤离危险区；及时制止诱发地质灾害发生的各项因素继续发展；做到早预报、早准备。
加强宣传教育，提高全民防灾救灾意识。
第八章 地下空间利用规划
第35条  规划目标
引导开发，结合布局，以轨道交通站为枢纽，以广场、绿地、大型公共建筑的地下空间为节点，以地下步行系统为纽带，达到缓解城市交通压力、改善城市环境、完善城市功能结构的目的。
第36条  功能定位

结合本单元功能定位，确定地下空间以交通、商业、文化、休闲、停车、防灾功能为主。 

第37条  需求预测
本区域地下空间需求量约14万平方米，人均5.8平方米。

第38条  地下空间布局

规划区域地下空间总体结构为：“一轴一心一片”。
“一轴”：沿轨道交通线即世纪大道地下空间发展轴线。
“一心”：即结合商务休闲中心形成的区域地下空间开发中心。
“三片”：三个地下空间发展重要片区，即商务休闲中心东侧居住用地下的地下空间开发片区、纬二路入口。

第九章 土地利用控制
第39条  地块划分与编号
根据《嘉善县控规编制单元划分规划》，采用规划管理单元、街区及地块三级组成的控制体系。首先将本单划分为3个街区，每个街区再划分为若干个地块。地块根据道路界线、自然界线等因素来具体划分，以保持用地性质的完整性和唯一性为准则，共划分形成151个地块。

规划管理单元编码遵循《嘉善县控规编制单元划分规划》，为JS-ZX-C1-29，街区代码再加上-01、-02、03、……,编号次序从上到下，从左到右的顺序编号。地块代码再加上01、02、03、……，编号次序视具体情况而定。规划管理单元、街区代码、地块代码之间用“-”连接，如JS-ZX-C1-29-01-01，即代表JS-ZX-C1-29规划管理单元01街区01号地块。
第40条   地块控制内容
1、强制性控制内容

主要包括：土地使用性质、用地面积、容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率、配建机动车位数、公共服务设施用地和市政公用设施用地的种类、规模等。

2、非强制性内容

主要包括：机动车出入口方位、居住户数、居住人数、建筑风格、建筑色彩、绿色建筑等要求。

3、用地兼容性

为保障土地利用一定程度的灵活性，根据《嘉善县城城市规划管理规定》，土地利用性质可以在相容性规定许可的范围内有条件（或无条件）地变更。本规划加强对非同一大类中可相容性用地性质的引导。

在不影响土地原规划使用环境条件前提下，允许依照下表中兼容性的控制规定调整土地使用性质。
	
	R2
	A1
	A2
	A3
	A4
	A5
	B1
	B2
	B3
	B4
	B9
	M
	G1
	G2
	G3
	S4
	U

	R2
	√
	√
	○
	○
	○
	○
	√
	√
	○
	○
	○
	×
	√
	√
	○
	○
	×

	A2
	×
	√
	√
	○
	○
	×
	○
	×
	×
	○
	×
	×
	√
	√
	○
	○
	×

	A3
	○
	√
	×
	√
	×
	×
	○
	×
	×
	○
	×
	○
	√
	√
	×
	○
	×

	A4
	×
	○
	○
	×
	√
	×
	○
	○
	×
	○
	×
	×
	√
	√
	×
	×
	×

	B1
	○
	√
	○
	○
	○
	×
	√
	√
	×
	○
	×
	×
	√
	√
	○
	○
	√

	B2
	○
	√
	○
	○
	○
	×
	√
	√
	×
	○
	×
	×
	√
	√
	○
	○
	×

	M
	○
	○
	×
	○
	×
	×
	○
	×
	×
	○
	×
	√
	√
	√
	○
	○
	○

	G1
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	√
	√
	×
	×
	×

	G2
	×
	×
	×
	×
	○
	×
	×
	×
	×
	○
	×
	×
	√
	√
	○
	○
	○

	G3
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	×
	×
	×
	○
	○
	√
	√
	×

	U
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	×
	×
	○
	×
	×
	○
	○
	○
	○
	√

	注：√—直接兼容，○—条件兼容， ×—不可兼容。


第十章 城市设计引导
第41条  水系组织
规划利用现有水系，同时结合“引水入城”设计理念，打造出水城相融、绿环水绕的山水生态新区。
第42条  地标系统
从街道对景、眺望景观、视线通廊、入口形象、可识别性、地块开发强度需求等角度确定城市地标，建议在规划区内形成“1 个一级地标建筑，2个二级地标建筑”。
1 个一级地标——即位于2号路西侧的核心区综合体。
2个二级地标——窑庵浜与戴项港水系交汇处东北设1个；纬二路、城西大道交叉口设1个。

第43条  视线廊道
景观视线通廊控制是为保证城市标志性景观、历史建筑、自然山体等的视线通透性，保护和塑造城市特色的重要手段，
主要对设定视点到视景视线通廊内的建筑物高度以及背景建筑高度进行控制。规划建议以1级地标为视景，沿白水塘路、孙家港、1号大街形成三条主要景观视线通廊。以1号地标建筑为主要高度控制点来控制三条视廊及周边的建筑高度，局部可突破。
第44条  沿街建筑轮廓线
城西大道和世纪大道沿街建筑轮廓线应有“虚实”相间、高低起伏的韵律变化，即沿街建筑分布及高度应避免等距、等高机械式排列而造成沿街城市轮廓线单调、呆板、缺乏特色。
第十一章 六线规划
第45条  道路红线控制

1、道路红线是指规划中用于界定城市道路用地、对外交通用地和交通设施用地的控制线。包括主干路、次干路、支路道路控制红线。

2、控制要求

规划城市红线应严格控制，道路的宽度、位置不得变改；严禁在城市红线控制范围内进行挖沙取土等改变地形地貌活动；临街单位增设或改变出入口位置必须符合城市规划并经市规划行政主管部门和市政管理部门批准。

第46条   城市蓝线控制

1、城市蓝线是指城市规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界限。本单元包括蔡家桥港、孙家港、蒋家港、窑庵浜、戴项港、西施湾港、杨湾桥港等河道控制范围。

2、控制要求

蓝线范围内禁止违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动；禁止擅自填埋、占用城市蓝线内水域；禁止影响水系安全的爆破、采石、取土；禁止擅自建设各类排污设施；禁止其它对城市水系保护构成破坏的活动。

第47条   城市绿线控制
1、城市绿线是指城市各类绿地范围的控制线。包括公园绿地、防护绿地的边界线，现状保留地块和已批地块无法满足绿线控制要求时，一旦改造与重建必须按照相应的绿线控制要求执行。

2、控制要求

绿线范围内用地不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出；任何单位和个人不得在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动；近期不进行绿化建设的规划绿地范围内的建设活动，应当进行生态环境影响分析，并按照《中华人民共和国城乡规划法》的规定，予以严格控制；各级绿地不得任意侵占和建设建构筑物，绿地率应满足相关要求。小区内组团绿地应有三分之一以上面积在日照阴影范围之外。提倡屋顶绿化、立体绿化、林荫停车场。

第48条  公益性公共设施橙线控制
1、公益性公共设施橙线是指主要由政府供地和投资、涉及城市整体生活水平和公共利益，是城市规划对土地使用发挥公共干预核心作用的公共设施的保护范围界限。本单元包括幼儿园3所，社区服务用地3处。

2、控制要求

橙线范围内禁止违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；禁止违反国家有关技术标准和规范进行建设；禁止未经批准，改装、迁移或拆毁原有公益性公共设施；禁止其他损坏城市公益性公共设施正常运转的行为。

第49条   城市黄线控制
1、城市黄线是指对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界限。本单元包括嘉善天然气门站、1处污水泵站。
2、控制要求

黄线范围内禁止违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；禁止违反国家有关技术标准和规范进行建设；禁止未经批准，改装、迁移或拆毁原有城市基础设施；禁止损坏城市轨道交通设施或影响城市轨道交通设施安全和正常运转的行为；禁止其他损坏城市基础设施或影响城市基础设施安全和正常运转的行为。

第50条  城市紫线控制
城市紫线是指历史文化街区的重点保护区及传统风貌协调区的范围界线，县级以上文物保护单位和县级文物保护点的保护范围及建设控制地带的边界线。本单元内无历史文化街区、县级以上文物保护单位和县级文物保护点。

第十二章 规划实施措施
第51条  相关规划衔接深化
在本规划的基础上，重点发展区域优先编制城市设计，作为深化规划管理的依据。
应根据实际情况制定年度建设计划，每年进行建设绩效的回顾和反思，根据发展情况作出调整，实现滚动规划，指导城市有序发展。
第52条   规划管理
加大规划管理力度，建立科学完善的规划管理审批制度。各建设项目的选址，必须在建设用地控制线范围内。依据《中华人民共和国城乡规划法》的要求，严格规划管理上, 加快审批与规划相符的项目；进行规划强制性内容变更时，要组织专门论证，就调整的必要性提出专项报告进行公示，并按规定的程序报批。
第53条 规划监督检查
构建完善的监督和制约机制，从法律层面上形成权力制衡机制。
构建完善的规划评价机制，改进城市建设绩效的评估标准，加强对地区经济发展、建设质量、服务水平、资源损耗的综合评价，推行规划目标管理的责任制。
要建立完善的行政检查、行政纠正和行政责任追究机制，强化对近期建设规划实施情况的监察工作。 
附表一：规划用地构成表
规划用地构成表
	序号
	用地 
代号 
	用地分类
	规划用地

	
	
	
	面积（hm2)
	占总用地

百分比(%)
	占建设用地

百分比(%)

	1
	R
	居住用地
	77.96 
	25.35 
	28.06 

	
	
	其中
	二类居住用地R21
	26.80 
	　
	　

	
	
	
	安置区用地R2AN
	29.45 
	　
	　

	
	
	
	公共服务设施用地R22
	0.85 
	　
	　

	
	
	
	幼儿园R22Y
	1.41 
	
	

	
	
	
	综合商住用地B/R
	19.45 
	　
	　

	2 
	B
	商业服务业设施用地
	21.68 
	7.05 
	7.80 

	
	
	其中
	商业设施用地B1
	2.63 
	　
	　

	
	
	
	商业商务混合用地B1/B2
	7.30 
	　
	　

	
	
	
	商业科研混合用地B1/B29
	11.74 
	　
	　

	3 
	M
	工业用地
	61.39 
	19.96 
	22.09 

	
	
	其中
	一类工业用地M1
	35.32 
	　
	　

	
	
	
	创意产业用地B29/M
	26.06 
	　
	　

	4
	S
	道路与交通设施用地
	47.72 
	15.51 
	17.17 

	
	
	其中
	道路用地S1
	47.72 
	　
	

	5
	U
	市政公用设施用地
	2.55 
	0.83 
	0.92 

	
	
	其中
	供燃气用地U13
	2.34 
	　
	

	
	
	
	排水用地U21 
	0.21 
	　
	

	6
	G
	绿地与广场用地
	66.55 
	21.64 
	23.95 

	
	
	其中
	公园绿地G1
	24.00 
	　
	

	
	
	
	防护绿地G2
	41.43 
	　
	

	
	
	
	广场用地G3
	1.11 
	　
	

	7
	城市建设用地
	277.84 
	90.33 
	100.00 

	8
	E
	非建设用地
	23.44 
	7.62 
	　

	
	
	其中
	水域E1
	23.44 
	　
	　

	9
	H
	其他建设用地
	6.30 
	2.05 
	　

	
	
	其中
	公路用地H22
	6.30 
	　
	　

	10
	规划总用地面积
	307.57 
	100.00 
	100　


附表二：地块指标一览表
               地块指标一览表
	地块编号
	用地代码
	用地面积
（平方米）
	用地名称
	容积率
	建筑密度(%)
	绿地率(%)
	建筑限高(m)
	机动车位（个）
	户数

（户）
	人数

（人）
	备注

	JS-ZX-C1-29-01-01
	G2
	5639
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	公共厕所

	JS-ZX-C1-29-01-02
	G3
	11144
	广场用地
	0.5
	25
	40
	12
	0
	　
	　
	

	JS-ZX-C1-29-01-03
	G2
	6382
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-04
	B1B2
	20116
	商业商务混合用地
	3.50 
	50 
	15 
	100 
	704 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-05
	B1B2
	28509
	商业商务混合用地
	3.50 
	50 
	15 
	100 
	998 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-06
	B29M
	12332
	商业设施用地
	3.00 
	60 
	15 
	80 
	296 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-07
	G2
	3074
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-08
	G2
	1525
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-09
	G2
	2165
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-10
	G2
	2593
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-11
	B1
	3995
	商业设施用地
	3.50 
	50 
	15 
	100 
	112 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-12
	G1
	3478
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-13
	G1
	5062
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-14
	M1
	13132
	一类工业用地
	2.50 
	60 
	15 
	60 
	328 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-15
	M1
	21679
	一类工业用地
	2.50 
	60 
	15 
	60 
	542 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-16
	G2
	19457
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-17
	G2
	7583
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-18
	G2
	121099
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	公共厕所、社会停车场 

	JS-ZX-C1-29-01-19
	G2
	11019
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-20
	G2
	6831
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-21
	G1
	1165
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-22
	G2
	2195
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-23
	M1
	25876
	一类工业用地
	2.50 
	60 
	15 
	60 
	647 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-24
	G1
	5861
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-25
	G1
	6288
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	公共厕所

	JS-ZX-C1-29-01-26
	M1
	56193
	一类工业用地
	2.50 
	60 
	15 
	60 
	1405 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-27
	M1
	82398
	一类工业用地
	2.50 
	60 
	15 
	60 
	2060 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-28
	B29M
	31880
	创意产业用地
	3.00 
	60 
	15 
	80 
	956 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-29
	G1
	3550
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-30
	B29M
	32537
	创意产业用地
	3.00 
	60 
	15 
	80 
	976 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-31
	G1
	5941
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-32
	G1
	3562
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-33
	B29M
	27156
	创意产业用地
	3.00 
	60 
	15 
	80 
	815 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-34
	B29M
	27477
	创意产业用地
	3.00 
	60 
	15 
	80 
	824 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-35
	G1
	6518
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-36
	G1
	3456
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-37
	B1B2
	17717
	商业商务混合用地
	3.50 
	50 
	15 
	100 
	620 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-38
	B29M
	27477
	创意产业用地
	3.00 
	60 
	15 
	80 
	824 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-39
	G1
	1549
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-40
	G1
	2048
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-41
	G1
	4240
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-42
	M1
	43518
	一类工业用地
	2.50 
	60 
	15 
	60 
	1088 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-43
	G1
	7598
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-44
	G1
	5224
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-45
	M1
	20100
	一类工业用地
	2.50 
	60 
	15 
	60 
	503 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-46
	M1
	19451
	一类工业用地
	2.50 
	60 
	15 
	60 
	486 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-47
	M1
	33728
	一类工业用地
	2.50 
	60 
	15 
	60 
	843 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-48
	M1
	37151
	一类工业用地
	2.50 
	60 
	15 
	60 
	929 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-49
	G2
	2247
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-50
	G2
	5820
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-51
	G2
	1637
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-52
	G2
	3250
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-53
	G2
	2286
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-54
	G2
	1509
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-01-55
	G2
	1388
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-01
	G2
	1052
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-02
	B29M
	40862
	创意产业用地
	3.00 
	60 
	15 
	80 
	1226 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-03
	G1
	5227
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-04
	G1
	3020
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-05
	B29M
	11610
	创意产业用地
	3.00 
	60 
	15 
	80 
	348 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-06
	G1
	5285
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-07
	BR
	92473
	综合商住用地
	2.50 
	40 
	20 
	80 
	2173 
	1156 
	3468 
	社区服务中心、社区卫生服务站、文化活动站、居家养老服务照料中心 

	JS-ZX-C1-29-02-08
	R2AN
	3232
	安置区用地
	1.30 
	35 
	30 
	15 
	42 
	26 
	79 
	　

	JS-ZX-C1-29-02-09
	G2
	12938
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-10
	G2
	8322
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-11
	G1
	9467
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-12
	G2
	9877
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	公共厕所

	JS-ZX-C1-29-02-13
	R22
	3125
	幼儿园
	0.80 
	35 
	35 
	24 
	18 
	　
	　
	幼儿园

	JS-ZX-C1-29-02-14
	R2AN
	139222
	安置区用地
	1.00 
	35 
	30 
	15 
	1392 
	870 
	2610 
	　

	JS-ZX-C1-29-02-15
	B1B2
	6699
	商业商务混合用地
	3.50 
	50 
	15 
	100 
	234 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-16
	BR
	14252
	综合商住用地
	2.50 
	40 
	20 
	80 
	335 
	178 
	534 
	　

	JS-ZX-C1-29-02-17
	G1
	7080
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-18
	G1
	2248
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-19
	R2AN
	5085
	安置区用地
	1.30 
	35 
	30 
	15 
	66 
	41 
	124 
	　

	JS-ZX-C1-29-02-20
	G1
	5940
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-21
	R2AN
	26083
	安置区用地
	1.00 
	35 
	30 
	15 
	261 
	163 
	489 
	　

	JS-ZX-C1-29-02-22
	R2AN
	14088
	安置区用地
	1.00 
	35 
	30 
	15 
	132 
	88 
	264 
	　

	JS-ZX-C1-29-02-23
	B1
	20126
	商业设施用地
	3.50 
	50 
	15 
	100 
	564 
	　
	　
	农贸市场

	JS-ZX-C1-29-02-24
	G2
	13413
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	公共厕所

	JS-ZX-C1-29-02-25
	G2
	3420
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-26
	G1
	2492
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-27
	G2
	1240
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-28
	G2
	3700
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-29
	U21
	2112
	排水设施用地
	0.50 
	25 
	35 
	10 
	-
	　
	　
	污水泵站

	JS-ZX-C1-29-02-30
	G2
	1406
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-31
	R2AN
	13448
	安置区用地
	1.00 
	35 
	30 
	15 
	108 
	84 
	252 
	　

	JS-ZX-C1-29-02-32
	G1
	2832
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-33
	G2
	3242
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-34
	BR
	14546
	综合商住用地
	2.50 
	40 
	20 
	80 
	342 
	182 
	545 
	　

	JS-ZX-C1-29-02-35
	R2AN
	73480
	安置区用地
	1.00 
	35 
	30 
	15 
	735 
	459 
	1378 
	　

	JS-ZX-C1-29-02-36
	G1
	9954
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-37
	G2
	4033
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-38
	BR
	56347
	综合商住用地
	2.50 
	40 
	20 
	80 
	1324 
	704 
	2113 
	　

	JS-ZX-C1-29-02-39
	R22
	5651
	幼儿园
	0.80 
	35 
	35 
	24 
	18 
	　
	　
	幼儿园

	JS-ZX-C1-29-02-40
	G1
	6808
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-41
	G1
	4274
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-42
	B29M
	23361
	创意产业用地
	3.00 
	60 
	15 
	80 
	701 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-43
	G1
	7161
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-44
	B29M
	25950
	创意产业用地
	3.00 
	60 
	15 
	80 
	779 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-45
	G1
	300
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-46
	G1
	14946
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	社会停车场、小区体育设施、公共厕所

	JS-ZX-C1-29-02-47
	G1
	9197
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-48
	R21
	17306
	住宅用地
	2.00 
	30 
	30 
	80 
	346 
	247 
	742 
	　

	JS-ZX-C1-29-02-49
	R21
	81076
	住宅用地
	2.00 
	30 
	30 
	80 
	1622 
	1158 
	3475 
	　

	JS-ZX-C1-29-02-50
	G1
	2851
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-51
	B1
	2206
	商业设施用地
	3.50 
	50 
	15 
	100 
	62 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-52
	G2
	11703
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-53
	G1
	3683
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-54
	G1
	2201
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-55
	G2
	1488
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-56
	G2
	1703
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-02-57
	G2
	1879
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-01
	G1
	2436
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-02
	B1B29
	80168
	商业科研设施用地
	3.50 
	50 
	15 
	100 
	2245 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-03
	G1
	2732
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-04
	G1
	2603
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-05
	G2
	8215
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-06
	G1
	2188
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-07
	G1
	1656
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-08
	B1B29
	37218
	商业科研设施用地
	3.50 
	50 
	15 
	100 
	1042 
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-09
	U13
	23362
	供燃气用地
	0.50 
	25 
	30 
	10 
	-
	　
	　
	燃气门站

	JS-ZX-C1-29-03-10
	G2
	33194
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	公共厕所

	JS-ZX-C1-29-03-11
	G2
	3969
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-12
	R2AN
	19859
	安置区用地
	1.00 
	35 
	30 
	15 
	199 
	124 
	372 
	　

	JS-ZX-C1-29-03-13
	G1
	2348
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-14
	G2
	4123
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-15
	G1
	2344
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-16
	R21
	43260
	住宅用地
	2.00 
	30 
	30 
	80 
	865 
	618 
	1854 
	　

	JS-ZX-C1-29-03-17
	R22
	7004
	服务设施用地
	1.20 
	40 
	20 
	24 
	67 
	　
	　
	社区服务中心、社区卫生服务站、文化活动站

	JS-ZX-C1-29-03-18
	R22
	1538
	服务设施用地
	1.20 
	40 
	20 
	24 
	15 
	　
	　
	居家养老服务照料中心 

	JS-ZX-C1-29-03-19
	G2
	13802
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	公共厕所

	JS-ZX-C1-29-03-20
	G1
	2761
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-21
	G1
	6036
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-22
	R21
	70170
	住宅用地
	2.00 
	30 
	30 
	80 
	1403 
	1002 
	3007 
	　

	JS-ZX-C1-29-03-23
	G2
	45341
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-24
	G1
	13422
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-25
	G1
	15985
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-26
	G2
	1703
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-27
	G2
	2030
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-28
	G1
	8341
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	社会停车场、小区体育设施

	JS-ZX-C1-29-03-29
	G1
	1425
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-30
	G1
	3057
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-31
	R21
	56230
	住宅用地
	2.00 
	30 
	30 
	80 
	1125 
	803 
	2410 
	　

	JS-ZX-C1-29-03-32
	BR
	16883
	综合商住用地
	2.50 
	40 
	20 
	80 
	397 
	211 
	633 
	　

	JS-ZX-C1-29-03-33
	G1
	1433
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-34
	G2
	2691
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-35
	G2
	1422
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	公共厕所

	JS-ZX-C1-29-03-36
	G2
	3114
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-37
	G2
	5626
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-38
	G2
	1951
	防护绿地
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-39
	G1
	744
	公园绿地
	0.1
	5
	90
	12
	0
	　
	　
	　

	JS-ZX-C1-29-03-40
	R22
	5287
	幼儿园
	0.80 
	35 
	35 
	24 
	18 
	　
	　
	幼儿园
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