
北仑区建设项目环境影响评价审批前公示统一格式

一、建设项目概况

项目名称：年产8000台注塑机技改项目
项目性质：技改
建设单位：海天塑机集团有限公司（海天路事业部）
建设地点：浙江省宁波市北仑区海天路1688号
项目概况：海天塑机集团有限公司（海天路事业部）主要生产注塑机，位于浙江省宁波市北仑区海天路1688号。原有生产规模为500台全电动注塑机和1500台专用液压机，企业拟投资17868万元，对自有厂房进行改造升级，购置新设备，将油性漆全部改为水性漆，注塑机产能提升至8000台，实施年产8000台注塑机技改项目。
二、项目主要污染物产生与排放情况一览表

	    项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物

产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物

产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs
	
	7.354
	
	3.421
	7.354
	3.421
	-3.933

	生产废水
	CODCr
	
	0.283
	
	0.274
	0.283
	0.274
	-0.009

	
	氨氮
	
	
	
	0.018
	
	0.018
	+0.018

	固废
	废包装桶
	
	
	
	2.136
	
	2.136
	+2.136

	
	含油金属屑
	
	
	
	90.000
	
	90.000
	+90.000

	
	废皂化液
	
	0.5
	
	45.000
	
	45.000
	+44.500

	
	槽渣
	
	
	
	0.020
	
	0.020
	+0.020

	
	废过滤棉
	
	
	
	14.200
	
	14.200
	+14.200

	
	污泥
	
	0.7
	
	7.627
	
	7.627
	+6.927

	
	废油
	
	
	
	2.600
	
	2.600
	+2.600

	
	废油桶
	
	
	
	0.528
	
	0.528
	+0.528

	
	废洗枪液
	
	
	
	28.800
	
	28.800
	+28.800

	
	废催化剂
	
	
	
	0.600/3a
	
	0.600/3a
	+0.600/3a

	
	废活性炭
	
	1
	
	30.000
	
	30.000
	+390.000

	
	水性漆漆桶
	
	
	
	9.968
	
	9.968
	+9.968

	
	水性漆渣
	
	3.06
	
	54.849
	
	54.849
	+51.789

	
	废包装材料
	
	4.5
	
	20.000
	
	20.000
	+15.500


三、环境保护和污染控制措施
项目实施过程中及运营期间将落实报告表中提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1、严格落实各项水污染防治措施。项目应做到清污分流、雨污分流。生产废水（清洗废水、硅烷化废水、清洗防锈废水、气旋塔更换废水）依托现有废水站进行处理后纳管，纳管废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放限值后排入市政污水管网，纳入新周净化水厂处理，实现达标排放。

2、严格落实各项大气污染防治措施。喷台废气经干式除漆雾后，汇同烘干废气、调漆废气一并经气旋水动+除雾+活性炭吸附+催化燃烧后通过25m的排气筒排放，非甲烷总烃执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值和表6企业边界大气污染物浓度限值，厂区内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。
3、项目应选用低噪声设备，采取切实有效的消声、隔声等措施，对高噪声设备进行合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中厂界外3类声环境功能区的标准限值。

4、认真做好固体废弃物污染防治工作。严格落实固体废弃物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废弃物进行分类收集、避雨贮存、安全处置，确保不造成二次污染。

四、企业相关主要污染物排放总量为：VOCs3.421t/a、CODCr0.274t/a、NH3-N0.018t/a。
五、环境影响评价结论

项目采取的污染防治措施有效可行，各污染物处理后排放均能满足污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标要求。项目选址符合“三线一单”的管控要求和相关规划的要求，因此，本项目的实施是可行的，其环境影响是可控的。
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