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关于二源镇水厂项目环境影响报告表审批意见的函

文成县二源新农村建设投资有限公司：

你单位委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制的《二源镇水厂项目环境影响报告表》(以下称环评报告表)已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查和公示，经研究，现将该项目环境影响报告表的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据。

二、本项目为新建项目，选址位于浙江省温州市文成县二源镇二源村。项目用地面积3340平方米，工程以安塘水库作为引用水源，供水规模为2000m3/d，建设内容包括净水厂一座以及相应及配套设施。项目总投资预计为952.4万元,其中环保投资约35万元。具体建设内容、生产设备及工艺流程详见环评报告表。
三、项目须采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平。实施清洁生产，加强生产全过程管理，降低能耗物耗，减少各种污染物的产生量和排放量。同时，你公司在项目建设和运行过程中要认真落实环评报告表提出的各项污染防治措施，各项环保设施设计应由具有环保设施工程设计资质的单位承担，并重点做好以下工作：

1、废水污染防治。实行清污分流、雨污分流。项目施工期废水设简易沉淀池，经沉淀后上清液回用。营运期项目排泥水及冲洗水经沉淀处理后与生活污水经厂区自建污水一体设备处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作种类相关标准后用于周边农田灌溉。
2、废气污染防治。施工期涉及扬尘等污染物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准。营运期项目不设食堂及宿舍，生产过程无废气产生。
3、噪声污染防治。采用高效低噪设备，合理布局及对产生高噪声设备应采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施；项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准限值；营运期边界噪声参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准。

4、固废污染防治。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。对各类固体废物根据其特性进行分类收集和处置。生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运无害化处理。

四、建设单位必须将污染治理设计方案报我局备案。
五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、以上意见和环评报告表中提出的各项污染防治、生态保护和修复措施及风险防范措施，你单位应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，须按规定向我局申请建设项目环保设施竣工验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

七、若你单位对本审批意见不服，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。
温州市生态环境局
                             二〇一九年七月十日
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