浙江省节水标杆园区指标说明

1.万元工业增加值取水量

指标解释：指评价年度内园区创造的每万元工业增加值所消耗的新鲜水量。工业用新鲜水量：指评价年度内企业厂区内用于生产和生活的新鲜水量（生活用水单独计量且生活污水不与工业废水混排的除外），它等于企业从城市自来水取用的水量和企业自备水用量之和。

计算公式：万元工业增加值取水量=园区工业用新鲜水量（m³）/园区工业增加值（万元不变价）；或万元工业增加值取水量下降率=（1-2021年万元工业增加值取水量/2020年万元工业增加值取水量）×100%。

评分方法：园区万元工业增加值取水量低于园区所在设区市规模以上工业万元工业增加值取水量，得10分；每低1个百分点，加0.5分，最高加5分；高于设区市规模以上工业万元工业增加值取水量，不得分；或评价年度万元工业增加值取水量下降率达到10%，得10分，每高1个百分点，加1分，最高加5分；未达到10%不得分。

2.工业用水重复利用率

指标解释：指工业重复用水量占工业用水总量的百分率。工业重复用水量指评价年度内企业生产用水中重复再利用的水量，包括循环使用、一水多用和串级使用的水量（含经处理后回用量）。工业用水总量指评价年度内企业厂区内用于生产和生活的水量，它等于工业用新鲜水量与工业重复用水量之和。

计算公式：工业用水重复利用率=工业重复用水量（m³）/工业用水总量（m³）×100%。

评分方法：园区主导产业工业用水重复利用率高于行业标准（附件3），得10分；未达到行业标准的，根据以下公式计分：得分=（实际重复利用率÷行业标准值）×10。

3.万元工业增加值废水排放量

指标解释：指园区单位工业增加值排放的工业废水量，其中工业废水量不包括企业梯级利用的废水和园区内居民排放的生活废水。

计算公式：单位工业增加值废水排放量（t/万元）=园区工业废水排放总量（t）/园区工业增加值总量（万元）。

评分方法：万元工业增加值废水排放量≤5t/万元，得10分；5t/万元<万元工业增加值废水排放量≤7t/万元，得8分；万元工业增加值废水排放量＞7t/万元，得5分。

4.园区供水水源比

指标解释：指园区内工业分质供水量和非常规水利用量之和与园区取水总量（新水量）的比值。非常规水资源包括再生水、淡化海水、集蓄雨水等。

计算公式：园区供水水源比=（工业水厂供应园区用水量+非常规水利用量）（m³）/园区取水总量（m³）×100%。

评分方法：园区供水水源中有分质供水及再生水、集蓄雨水、海水等非常规水资源的，得10分；园区供水水源比在10%基础上，每提高10个百分点，得1分，最高得5分。

5.节水型企业覆盖率

指标解释：节水型企业覆盖率是指园区内省级节水型企业取用新水量之和与园区内企业总取用新水量的比值，按新水量计；或省级节水型企业数量占园区企业总数的比重。

计算公式：节水型企业覆盖率=省级节水型企业取用新水量之和/园区内企业总取用新水量×100%；或节水型企业覆盖率=省级节水型企业数量/园区企业总数×100%。

评分方法：省级节水型企业取水量占园区取水总量≥60%或省级节水型企业数量占园区内企业总数的比重≥50%，得10分；每低1个百分点扣0.1分，扣完为止。

6.规章制度

指标解释：包括园区管理机构建立用水设施巡回检查、用水计量和设备定期维护等节水规章制度；编制节水规划、用水计划及实施方案等长效机制；设立水务经理。

评分方法：园区管理机构建立用水设施巡回检查、用水计量和设备定期维护等节水规章制度，得3分；编制节水规划、用水计划及实施方案的，得3分；设立水务经理，得2分。

7.管理维护

指标解释：园区内部应定期巡护和维修园区内用水设施设备且巡查检修台账记录完整；公共区域绿化采用了喷灌、滴灌等节水灌溉方式；园区应建立节水奖励制度，重视节水投入，资金来源有保障。

评分方法：园区内部定期巡护和维修园区内用水设施设备且巡查检修台账记录完整的，得4分；现场检查未发现漏点，得2分；公共区域绿化采用了喷灌、滴灌等节水灌溉方式，得3分；建立节水奖励制度，资金来源有保障的，得3分。

8.计量统计

指标解释：园区管理机构应具备园区完整规范的用水原始记录和统计台账，并按时完成统计报表；园区应当有完整的计量网络图、供排水管网图和用水设施分布图。

评分方法：园区管理机构具备园区完整规范的用水原始记录和统计台账，得2分；按时完成统计报表，得2分；园区应当有完整的计量网络图、供排水管网图和用水设施分布图，每一项得2分。

9.节水宣传

指标解释：园区管理机构应制定完善的节水宣传计划并落实实施；在“世界水日”“中国水周”“全国城市节水宣传周”等重要活动期间组织集中宣传；定期开展节水知识培训，企业领导和管水人员参加节水学习和培训；在园区公共场所和重要用水点张贴节水宣传标识，普及节水知识；在公共媒体上宣传报告园区节水活动。

评分方法：园区管理机构制定完善的节水宣传计划并执行，得1分；在“世界水日”“中国水周”“全国城市节水宣传周”等重要活动期间组织集中宣传的，得2分；定期开展节水知识培训，企业领导和管水人员参加节水学习和培训的，得2分；在园区公共场所和重要用水点张贴节水宣传标识的，得1分，检查发现一处未张贴，不得分；在公共媒体上宣传报告园区节水活动的，县级得1分、市级得2分，省级得3分，国家级得4分。

10.在线监测

指标解释：园区内企业运用数字化手段开展取用水管理，建立智能取用水监管平台，用于日常用水管理工作。

评分方法：园区内企业建立智能取用水监管平台的，每家得0.5分，最高得2分。

11.技术创新

指标解释：技术创新是指园区或者园区内企业在节水创新、发明、专利、科研项目获奖；园区内企业实现生产废水“零排放”。

评分方法：园区或者园区内企业取得节水创新、发明、专利、科研项目获奖中任一项，得2分；园区内企业实现生产废水“零排放”的，得2分。

12.管理创新

指标解释：指园区和园区内企业推行合同节水管理等先进管理方式；园区内企业入选国家水效领跑者名单；或入选省级节水标杆单位；园区内建设有节水教育基地或者宣传有亮点、有特色。

评分方法：每项创新管理工作得1分，最高得4分。