浙江省节水标杆园区评价指标体系（试行）

序号	一级指标	二级指标	分值	评分标准	评价方法
1	技术指标

（60分）	万元工业增加值取水量	15分	万元工业增加值取水量低于园区所在设区市平均值得10分，每低1个百分点，加0.5分，最高加5分；高于平均值不得分。或评价年度万元工业增加值取水量下降率达到10%得10分，每高1个百分点，加1分，最高加5分；未达到10%不得分。	资料审查
2
工业用水重复利用率	10分	园区主导产业工业用水重复利用率高于行业标准（附件3），得10分，否则以实际重复利用率/标准*10计分。	资料审查
3
万元工业增加值废水排放量	10分	万元工业增加值废水排放量≤5t/万元，得10分；5t/万元<万元工业增加值废水排放量≤7t/万元，得8分；其余得5分。	资料审查
4
园区供水水源比	15分	园区供水水源中有分质供水及再生水、海水等非常规水资源的，得10分；其用水量占园区总用水量比例在10%的基础上，每提高10个百分点，加1分，最高加5分。	资料审查
5
节水型企业覆盖率	10分	省级节水型企业取水量占园区取水总量≥60%或省级节水型企业数量占园区内企业总数的比重≥50%，得10分；每低1个百分点扣0.1分。	资料审查
6	管理指标

（40分）	规章制度	8分	建立用水设施巡回检查、用水计量和设备定期维护等节水规章制度和长效机制，得3分；编制节水规划、用水计划及实施方案的，得3分；设立水务经理，得2分。	资料审查
7
管理维护	12分	园区内部定期巡护和维修园区内用水设施设备且巡查检修台账记录完整的，得4分；现场检查未发现漏点，得2分；公共区域绿化采用了喷灌、滴灌等节水灌溉方式，得3分；建立节水奖励制度，资金来源有保障的，得3分。	资料审查

现场核查
8
计量统计	10分	园区管理机构具备园区完整规范的用水原始记录和统计台账，得2分；按时完成统计报表，得2分；园区应当有完整的计量网络图、供排水管网图和用水设施分布图，每一项得2分。	资料审查
9
节水宣传	10分	园区管理机构制定完善的节水宣传计划并执行，得1分；在“世界水日”“中国水周”“全国城市节水宣传周”等重要活动期间组织集中宣传的，得2分；定期开展节水知识培训，企业领导和管水人员参加节水学习和培训的，得2分；在园区公共场所和重要用水点张贴节水宣传标识的，得1分，检查发现一处未张贴，不得分；在公共媒体上宣传报告园区节水活动的，县级得1分、市级得2分，省级得3分，国家级得4分。	资料审查

现场核查
10	鼓励性指标

（10分）	数字化管理	2分	园区内企业运用数字化手段开展取用水管理，建立智能取用水监管平台的，每家得0.5分。	资料审查

现场核查
11
技术创新	4分	园区或者园区内企业取得节水创新、发明、专利、科研项目获奖中任一项，或园区内企业实现生产废水“零排放”的，每项得1分。	资料审查
12
管理创新	4分	园区和园区内企业推行合同节水管理，建设有节水教育基地或者宣传有亮点的，入选国家水效领跑者名单、省级节水标杆单位等，每项创新管理工作得1分。	资料审查

现场核查