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	设备品种
	
	产品名称
	

	使用登记证编码
	
	单位内编号
	

	使用单位名称
	

	设备使用地点
	

	安全管理人员
	
	联系电话
	

	安全状况等级
	
	下次定期检查日期
	

	检查

依据
	《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）

	问题

及其

处理
	

	检查

结论
	（符合要求、基本符合要求、不符合要求）
	允许（监控）使用参数

	
	
	压力
	     Mpa
	温度
	℃

	
	
	介质
	

	
	下次年度检查日期：      年   月   日

	说明
	

	检查：                     日期：
	（检查单位检查专用章）

        年  月  日

	审核：                         日期：
	

	审批：                         日期：
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	序号
	检查项目与内容
	检查

结果
	备 注

	1
	安全管理
	安全管理制度、安全操作规程
	
	

	2
	
	设计、制造、安装、改造、维修等资料
	
	

	3
	
	《使用登记表》、《使用登记证》
	
	

	4
	
	作业人员持证情况
	
	

	5
	
	日常维护保养、运行、定期安全检查记录
	
	

	6
	
	年度检查、定期检验报告及问题处理情况
	
	

	7
	
	安全附件校验、修理和更换记录
	
	

	8
	
	移动式压力容器装卸记录
	
	

	9
	
	应急预案和演练记录
	
	

	10
	
	压力容器事故、故障情况记录
	
	

	11
	容器本体及运行情况
	铭牌、漆色、标志和使用登记证编号的标注
	
	

	12
	
	本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头缺陷情况检查
	
	

	13
	
	外表面腐蚀、结霜、结露情况检查
	
	

	14
	
	隔热层检查
	
	

	15
	
	检漏孔、信号孔检查
	
	

	16
	
	压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦情况检查
	
	

	17
	
	支撑或者支座、基础、紧固螺栓检查
	
	

	18
	
	排放（疏水、排污）装置检查
	
	

	19
	
	运行期间超压、超温、超量等情况检查
	
	

	20
	
	接地装置检查
	
	

	21
	
	监控措施是否有效实施情况检查
	
	

	22
	
	快开门式压力容器安全联锁功能检查
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	23
	安全附件
	压力表
	
	

	24
	
	液位计
	
	

	25
	
	测温仪表
	
	

	26
	
	爆破片装置
	
	

	27
	
	安全阀
	
	

	28
	
	易熔塞
	
	

	29
	
	导静电装置
	
	

	30
	
	紧急切断装置
	
	

	31
	专项要求
	
	
	

	32
	
	
	
	

	33
	
	
	
	

	34
	
	
	
	

	35
	
	
	
	

	36
	
	
	
	

	37
	
	
	
	

	38
	
	
	
	


注：无问题或合格的检查项目在检查结果栏打“√”有问题或者不合格的检查项目在结果栏打“χ”，并且在备注中说明；实际没有的检查项目在检查结果栏填写“无此项”，或者按照实际的检查项目编制；无法检查的项目在检查结果栏划“-”；并在备注中说明原因。
