附件1

越城区拟命名道路一览表

越城区北部片区拟命名道路一栏表

序号	所属 区域	拟命名 名称	读音	起 点	止 点	长 度	宽 度	道路走向	道路等级	地 名 含 义
1	灵芝街道	观南路	Guānnán Lù	西起官渎路	东至洋观路	398m	16m	东西	支路	因道路位于小观村南侧，故命名为观南路。
2	灵芝街道	洋观路	Yángguān Lù	南起山会大道	北至凤林西路	1486m	16m	南北	支路	因道路附近为历史旧路名，取意洋渎村至小观村，故命名为洋观路。
3	灵芝街道	梅山路	Méishān Lù	西起官渎路	东至曲屯路	950m	24m	东西	支路	因道路附近为原梅山乡所在地，故命名为梅山路（本次为道路向西延伸）。
4	灵芝街道	后墅路	Hòushù Lù	南起梅南路	北至上善路	3800m	30m	东西	次干路	因位于泗汇江小区后墅坊。故命名为后墅路（本次为道路向北延伸）。
5	灵芝街道	绸缎东路	Chóuduàn Dōnglù	西起大越路	东至绿云中路	1880m	30m	东西	次干路	因历史沿用，体现柯桥轻纺城特色，故命名为绸缎东路（本次为道路向东延伸）。
6	灵芝街道、东浦街道	大庆路	Dàqìng Lù	南起站前大道	北至庆南路	790m	16m	南北	支路	因该路位于大庆寺村拆迁安置小区大庆景苑西侧，为体现历史渊源，故命名为大庆路（本次为道路向南延伸）。
7	灵芝街道	纺都路	Fǎngdū Lù	西起大越路	东至站前大道	750m	26m	东西	次干路	因该道路周边纺织业发达，取纺织之都之意。故命名为纺都路（本次为道路向东延伸）。
8	东浦街道	强头路	Qiángtóu Lù	南起兴越东路	北至朱梅路	447m	16m	南北	支路	因道路位于原强头村边，故命名为强头路。
9	灵芝街道、东浦街道	庆合路	Qìnghé Lù	西起大越路	东至绿云中路	1580m	30m	东西	次干路	因该道路途径大庆寺村经青云村至合心村，故命名为庆合路。
10	灵芝街道、东浦街道	朱梅路	Zhūméi Lù	南起兴越东路	北至绸缎东路	2200m	30m	南北	次干路	因该道路附近历史旧名为“朱梅乡”，故命名为朱梅路。
11	灵芝街道	女迪路	Nǚdí Lù	南起灵芝路	北至凤林西路	375m	16m	南北	支路	因该道路西侧有女迪村，故命名为女迪路。
12	灵芝街道	灵芝路	Língzhī Lù	西起站前大道	东至越西路	1300m	24m	东西	次干路	因该道路附近为原灵芝乡，故命名为灵芝路（本次为道路向西延伸）。
13	灵芝街道	白鱼潭路	Báiyútán Lù	南起山会大道	北至梅南路	3216m	24m	南北	次干路	因该道路附近水域养殖的鱼以白色的鲢鱼为主，俗称白鱼潭，故命名为白鱼潭路。
14	灵芝街道	张市路	Zhāngshì Lù	西起白鱼潭路	东至越西路	395m	24m	东西	支路	因该道路附近为张市村，属旧地名延用，故命名为张市路。（原张市路更名为越西路）
15	灵芝街道	大溇路	Dàlóu Lù	西起外画龙诞	东至越西路	332m	12m	东西	支路	因该道路附近为原张市村大溇里附近，故命名为大溇路。
16	灵芝街道	越西路	Yuèxī Lù	南起洋江西路	北至梅南路	1300m	42m	南北	次干路	因位于越城区西面，故命名为越西路（本次为道路向北延伸）。
17	灵芝街道	小善路	Xiǎoshàn Lù	南起胡家潭	北至闸蛟江南路	160m	16m	南北	支路	因该道路附近为原小善村，故命名为小善路。
18	灵芝街道	闸蛟江南路	Zhájiāojiāng Nánlù	西起绿云中路	东至越西路	1400m	24m	东西	次干路	因该道路位于闸蛟江南侧，故命名为闸蛟江南路。
19	灵芝街道	闸蛟江北路	Zhájiāojiāng Běilù	西起大善路	东至白鱼潭路	400m	12m	东西	支路	因该道路位于闸蛟江北侧，故命名为闸蛟江北路。
20	东浦街道	蔡江路	Càijiāng Lù	西起镜水路	东至大越路	743m	28m	东西	次干路	因该道路穿越原蔡江村，故命名为蔡江路。
21	马山街道	安城路	Anchéng Lù	西起越安路	东至海南路	1300m	30m	东西	次干路	因道路为安城路往东的延伸段，沿用之前道路的名称，具有很强的可识别性，故命名为安城路。

越城区南部片区拟命名道路一栏表

序号	所属 区域	拟命名 名称	读音	起 点	止 点	长 度	宽 度	道路走向	道路等级	地 名 含 义
1	迪荡街道	洞桥路	Dòngqiáo Lù	西起昌安西街	东至中兴北路	150m	5m	东西	支路	因道路靠近洞桥社区的区域，故命名为洞桥路。
2	迪荡街道	乐苑路	Lèyuàn Lù	西起中兴北路	东至山会高架路	205m	6m	东西	支路	因道路位于乐苑社区附近，故命名为乐苑路。
3	迪荡街道	沿江路	Yánjiāng Lù	西起沿江路	东至中兴北路	250m	5m	东西	支路	因道路是沿江路的延伸段，故命名为沿江路（本次为道路向东延伸）。
4	鉴湖街道	芳泉路	Fāngquán Lù	莲花路	下白线	1675.737m	24m	东西	支路	因道路位于芳泉村，故命名为芳泉路。
5	鉴湖街道	瓜山路	Guāshān Lù	鉴湖大道	莲花路	664.410m	15m	东西	支路	因道路位于瓜山自然村，故命名为瓜山路

越城区拟更名道路一览表

序号	所属 区域	原命名 名称	现命名 名称	读音	起 点	止 点	长 度	宽 度	道路走向	道路等级	地 名 含 义
1	斗门街道	褚家路	富陵路	Fùlíng Lù	西起解放大道	东至观塘西路	890m	16m	东西	支路	因该道路附近为富陵村，故命名为富陵路（更名原因：因周边乡村涉及规模调整，需更名）
2	斗门街道	兴中路	褚家路	Chǔjiā Lù	南起群贤中路	北至上菖路	753m	16m	南北	支路	因该道路附近为褚家村，故命名为褚家路（更名原因：因周边乡村涉及规模调整，需更名）
3	灵芝街道	张市路	越西路	Yuèxī Lù	南起灵芝路商业银行	北至堤湖溇三鑫水上娱乐中心	850	10m	南北	支路	因位于越城区西面，故命名为越西路（更名原因：因原张市路与越西路重合，成为越西路其中一部分，需更名）
4	斗门街道	富陵大道	东富路
Dōngfù Lù	西起杭甬运河	东至汤公路	350m	9m	东西	支路	因道路位于原东风大队及富陵村附近，故命名为东富路（更名原因：因周边乡村涉及规模调整，需更名）

越城区拟命名桥梁一览表

越城区北部片区拟命名桥梁一览表

序号	桥梁所属道路 名称	拟命名 名称	读音	桥梁类型	起迄地点	相关数据	地 名 含 义
1	树兰路	单港桥	Shàngǎng Qiáo	车行桥	树兰路跨梅山江桥	桥长125m，桥宽20m，采用45+55+25m 异形空间斜拉索桥，为钢结构桥。荷载为城-A级（49t）,类型为城市桥梁，建成时间为2022年	因该桥梁位于原单港周边，且村民集体推荐，故命名为单港桥
2	梅山路	观盛桥	Guānshèng Qiáo	车行桥	梅山路跨上下埂塘	桥长140m，桥宽24m，采用7×20m ，为混凝土桥。荷载为城-B级（30t），建成时间为2022年。	因该桥梁位于原小观村旁边，且村集体推荐，体现对小观昌盛的美好祝愿。故命名为观盛桥
3	支纵一路	陈家溇桥	Chénjiālóu Qiáo	车行桥	支纵一路跨上下埂塘新开河	桥长26m，桥宽16m，采用2×13m ，为混凝土桥。荷载为城-B级（30t），建成时间为2022年。	因历史旧地名: 洋渎原名陈家溇，故命名为陈家溇桥
4	后墅路	放翁桥	Fàngwēng Qiáo	车行桥	后墅路跨梅东河	桥长30m，桥宽31.75m，采用3×10m ，为混凝土桥。荷载为城-A级（49t），建成时间为2023年。	因此桥在梅山文化圈内，采词自梅山历史名人陆游的“一树梅花一放翁”，故命名为放翁桥（原规划词典中的澄港桥因他处已命名故不再采用）
5	后墅路	墨庄北桥	Mòzhuāng

Běiqiáo	车行桥	后墅路跨马山闸西江（后横江）	桥长235m，桥宽30m，采用40+28+2×22+30+35+28+30m 梁桥，为混凝土桥。荷载为城-A级（49t），建成时间为2023年。	因该桥梁位于原墨庄村（现墨庄居）旁，且村集体推荐以村名命名，故命名为墨庄北桥
6	横湖路	张万江桥	Zhāngwànjiāng Qiáo	车行桥	官渎路解放大道之间	桥长189m，桥宽30m，采用7+7*25+7m 预应力混凝土小箱梁桥。荷载为城-A级（49t）,类型为城市桥梁，建成时间为2019年	因该桥梁位于历史河道名张万江附近,故命名为张万江桥
7	人行桥无道路名称	蛟里桥	Jiāolǐ Qiáo	人行桥	融创滨湖湾屹南半岛中心之间	桥长84m，桥宽5m，采用3x28m 梁桥，为钢结构桥。荷载为3.5kpa,类型为城市桥梁，建成时间为2022年	因桥西侧原为蛟里村，也称蒋家蛟，故命名为蛟里桥
8	人行桥无道路名称	鹭泽桥	Lùzé Qiáo	人行桥	融创绍兴臻越院与滨湖湾之间	桥长48m，桥宽5m，采用3x16m 梁桥，为钢结构桥。荷载为3.5kpa,类型为城市桥梁，建成时间为2022年	因桥梁位于周边凤林大桥、凤林西路附近，且采词于《嘉泰会稽志》中关于凤林的大禹传说描述“凤凰栖于树、鸾鸟巢于侧、麒麟步于庭、百鸟佃于泽”，故命名为鹭泽桥
9	人行桥无道路名称	禹庭桥	Yǔtíng Qiáo	人行桥	绍兴市第七人民医院(灵芝分院)天御花园之间	桥长140m，桥宽5m，采用7x20m 梁桥，为钢结构桥。荷载为3.5kpa,类型为城市桥梁，建成时间为2022年	因桥梁位于周边凤林大桥、凤林西路附近，且采词于《嘉泰会稽志》中关于凤林的大禹传说描述“凤凰栖于树、鸾鸟巢于侧、麒麟步于庭、百鸟佃于泽”，故命名为禹庭桥
10	人行桥无道路名称	飞鸾桥	Fēiluán Qiáo	人行桥	融创绍兴壹号院滨江金色家园之间	桥长150m，桥宽8～11m，采用（35+60+35）+20m 梁桥，荷载为3.5kpa,为钢结构桥。类型为城市桥梁，建成时间为2023年	因桥梁位于周边凤林大桥、凤林西路附近，且采词于《嘉泰会稽志》中关于凤林的大禹传说描述“凤凰栖于树、鸾鸟巢于侧、麒麟步于庭、百鸟佃于泽”，故命名为飞鸾桥
11	人行桥无道路	栖凤桥	Qīfèng Qiáo	人行桥	融创滨湖湾宝能凤林府	桥长245m，桥宽5m，采用3x10+4x10+(10+10+14+14)+(19+32+19)+9+4x12m 梁桥，为钢结构桥。荷载为3.5kpa,类型为城市桥梁，建成时间为2022年	因桥梁位于周边凤林大桥、凤林西路附近，且采词于《嘉泰会稽志》中关于凤林的大禹传说描述“凤凰栖于树、鸾鸟巢于侧、麒麟步于庭、百鸟佃于泽”，故命名为栖凤桥
12	人行桥无道路名称	游麟桥	Yóulín Qiáo	人行桥	镜湖大桥西侧	桥长75m，桥宽5～9.4m，采用5x15m 梁桥，为混凝土桥。荷载为3.5kpa,类型为城市桥梁，建成时间为2022年	因桥梁位于周边凤林大桥、凤林西路附近，且采词于《嘉泰会稽志》中关于凤林的大禹传说描述“凤凰栖于树、鸾鸟巢于侧、麒麟步于庭、百鸟佃于泽”，故命名为游麟桥
13	本觉路	丁氏桥	Dīngshì Qiáo	车行桥	王家前溇东侧	桥长26.6m，桥宽24m，采用1*18m 单跨拱桥，为钢筋混凝土拱桥。荷载为城-A级（49t),类型为城市桥梁，建成时间为2022年	因该桥梁位于原丁家村边，且村集体推荐，故命名为丁氏桥
14	本觉路	丁陈桥	Dīngchén Qiáo	人行桥	本觉路东侧景观带内	桥长18m，桥宽3.6m，单跨 18 米拱桥。荷载为3.5kpa,类型为城市桥梁，建成时间为2020年	因该桥梁位于市文保单位-梅东村陈家台门的丁、陈二家附近，故命名为丁陈桥
15	善酿路	立青桥	Lìqīng Qiáo	车行桥	善酿路跨畔湖江	桥长34m,桥宽30m,采用1*30m 小箱梁桥，为预应力钢筋混凝土桥。荷载为城-A级（49t）,类型为城市桥梁	因该桥梁位于立青社区附近，故命名为立青桥
16	纺都路	进士第桥	Jìnshìdì Qiáo	车行桥	纺都路跨大庆寺江	桥长82m,桥宽24m,采用26+30+26m 小箱梁桥，为预应力钢筋混凝土桥。荷载为城-A级（49t）,类型为城市桥梁	因该桥梁位于陈毂进士第牌坊附近，故命名为进士第桥
17	香雪路	叶江桥	Yèjiāng Qiáo	车行桥	香雪路跨大庆寺江	桥长62m,桥宽30m,采用20+22+20m 小箱梁桥，为预应力钢筋混凝土桥。荷载为城-A级（49t）,类型为城市桥梁	因该桥梁位于原叶江自然村旁，且村集体推荐以村名命名，故命名为叶江桥
18	朱梅路	上宅桥	Shàngzhái Qiáo	车行桥	朱梅路跨畔湖江	桥长16m,桥宽30m,采用1*16 空心板，为预应力钢筋混凝土桥。荷载为城-A级（49t）,类型为城市桥梁	因该桥梁位于原上宅村附近，故命名为上宅桥
19	朱梅路	双桥桥	Shuāngqiáo Qiáo	车行桥	朱梅路跨畔湖江	桥长16m,桥宽30m,采用1*16 空心板，为预应力钢筋混凝土桥。荷载为城-A级（49t）,类型为城市桥梁	因该桥梁位于原双桥村附近，故命名为双桥桥
20	朱梅路	仁隆桥	Rénlóng Qiáo	车行桥	朱梅路跨畔湖江	桥长60m,桥宽18m,采用3*20 空心板，为预应力钢筋混凝土桥。荷载为城-B级（30t）,类型为城市桥梁	因仁隆为美好寓意，现桥为原址附近翻新扩建，故整体命名为仁隆桥
21	女迪路	抵金桥	Dǐjīn Qiáo	车行桥	女迪路跨女迪湖	桥长48m，桥宽16m，采用14+20+14m异形葵花拱桥，为混凝土桥。荷载为城-B级（30t）,类型为城市桥梁，建成时间为2021年	因该桥梁附近流传母女救小康王，百姓抵御金兵的传说，故命名为抵金桥
22	灵芝路	梁浜桥	Liángbāng Qiáo	车行桥	灵芝路跨狮子口北	桥长52m，桥宽25m，采用16+20+16m三跨简支梁桥，为混凝土桥.荷载为城-B级（30t）。类型为城市桥梁，建成时间为2021年	因梁浜意为大智大勇、德才兼备、国之栋梁，代表了当地百姓的美好期望，故命名为梁浜桥
23	灵芝路	小善桥	Xiǎoshàn Qiáo	车行桥	灵芝路跨小善江	桥长60m，桥宽25m，采用3*20m三跨梁桥，为混凝土桥。荷载为城-B级（30t）类型为城市桥梁，建成时间为2021年	因该桥梁位于小善村附近，故命名为小善桥
24	灵芝路	水产桥	Shuǐchǎn Qiáo	车行桥	新开河	桥长20m，桥宽25m，采用单跨20m简支梁桥，为混凝土桥。荷载为城-B级（30t）类型为城市桥梁，建成时间为2021年	因该桥梁位于水产村旁，故命名为水产桥
25	白鱼潭路	宫后桥	Gōnghòu Qiáo	车行桥	白鱼潭路跨狮子口东侧	桥长148m，桥宽25m，跨径组成8+(36+60+36)+8m，主桥采用变截面预应力连续箱梁，为混凝土桥。荷载为城-A级（49t）,类型为城市桥梁	因该桥梁位于原宫后村旁，故命名为宫后桥
26	闸蛟江南路	长廊下桥	Chánglángxià Qiáo	车行桥	越西路至绿云路	桥长62m，桥宽35m，采用16+30+16m ，为混凝土桥。荷载为城-B级（30t），建成时间为2023年。	因该桥梁位于长廊下自然村旁，故命名为长廊下桥
27	大善路	闸蛟江桥	Zhájiāojiāng Qiáo	车行桥	凤林西路至洋江西路	桥长90m，桥宽27m，采用3×30m ，为混凝土桥。荷载为城-B级（30t），建成时间为2023年。	因该桥梁附近有闸蛟江，故命名为闸蛟江桥
28	大善路	胡家潭桥	Hújiātán Qiáo	车行桥	凤林西路至洋江西路	桥长48m，桥宽24m，采用3×16m ，为混凝土桥。荷载为城-B级（30t），建成时间为2023年。	因该桥梁附近有胡家潭，故命名为胡家潭桥
29	白鱼潭路	西蚌潭桥	Xībàngtán Qiáo	车行桥	凤林西路至洋江西路	桥长62m，桥宽35m，采用16+30+16m ，为钢混凝土桥。荷载为城-A级（49t），建成时间为2023年。	因该桥梁位于西蚌潭村旁，故命名为西蚌潭桥
30	白鱼潭路	白鱼潭桥	Báiyútán Qiáo	车行桥	凤林西路至洋江西路	桥长62m，桥宽24m，采用16+30+16m ，为钢混凝土桥。荷载为城-A级（49t），建成时间为2023年。	因该桥梁附近水域养殖的鱼以白色的鲢鱼为主，俗称白鱼潭，故命名为白鱼潭桥
31	越西路附近	白鲤桥	Báilǐ Qiáo	人行桥	越西路附近沿下官渡方向	桥长407.2m，桥宽4.5m，采用( (3X20+32+20)m+(3X19)m+(7+84.2+7)m 钢浮筒+(3X20)m+(4X20)m)钢桥、浮筒桥、钢桥结合。荷载为3.5kpa,类型为城市桥梁，建成时间为2022年	因该桥梁附近有传说两条白鲤鱼，最后北上化龙，故命名为白鲤桥
32	越西路附近	张西桥	Zhāngxī Qiáo	人行桥	越西路附近跨画龙延	桥长200m，桥宽4.5m，采用(30+35+35+20 +4x20) m 钢结构连续梁桥。荷载为3.5kpa,类型为城市桥梁，建成时间为2022年	因该桥梁位于张市村至西蚌潭之间，故命名为张西桥
33	官渎路附近	永泰桥	Yǒngtài Qiáo	人行桥	官渎路附近跨鸭沙滩	桥长61m，桥宽4.5m，采用61m 单跨钢管桁架拱桥。荷载为3.5kpa,类型为城市桥梁，建成时间为2022年	因该桥梁位于永泰村附近，且村集体推荐，故命名为永泰桥
34	张市路	堤壶溇桥	Dīhúlóu Qiáo	人行桥	张市路附近沿三首汇方向	桥长75m，桥宽4.5m，采用(3×25) m 钢结构连续梁桥。荷载为3.5kpa,类型为城市桥梁，建成时间为2022年	因该桥梁位于堤壶溇上，故命名为堤壶溇桥
35	越西路	张墅桥	Zhāngshù Qiáo	车行桥	越西路跨马家溇—三首汇	桥长60m，桥宽42m，采用3*20 三跨简支梁桥。荷载为城-A级（49t）,类型为城市桥梁，建成时间为2023年	因该桥梁附近张市旧名张墅，故命名为张墅桥
36	白鱼潭路	庙湾桥	Miàowān Qiáo	车行桥	白鱼潭路上跨马家溇与镜湖直江之间的支流	桥长100m，桥宽24m，采用5×20m简支梁桥，为混凝土桥。荷载为城-A级（49t）类型为城市桥梁，建成时间为2024年	因该桥梁位于庙湾老地名附近，故命名为庙湾桥
37	张市路	凤凰溇桥	Fènghuánglóu Qiáo	车行桥	张市路上跨马家溇	桥长65m，桥宽27.25m，采用20+25+20m简支梁桥，为混凝土桥。荷载为城-A级（49t），建成时间为2024年	因该桥梁靠近张市村凤凰溇，故命名为凤凰溇桥
38	白鱼潭路	后木桥	Hòumù Qiáo	车行桥	白鱼潭路上跨马家溇南侧第二座桥梁	桥长67m，桥宽24m，采用16+35+16m简支梁桥，为混凝土桥。荷载为城-A级（49t），建成时间为2024年	因该桥梁位于后木溇附近，现桥为原址附近翻新扩建，故整体命名为后木桥
39	白鱼潭路	张市桥	Zhāngshì Qiáo	车行桥	白鱼潭路上跨里画龙延	桥长66m，桥宽35m，采用3*20m 三跨简支梁桥，为混凝土桥。荷载为城-A级（49t），建成时间为2024年	因该桥梁位于原张市村附近，故命名为张市桥（原张市桥因道路改建已被拆除）
越城区南部片区拟命名桥梁一览表

序号	桥梁所属道路 名称	拟命名 名称	读音	桥梁类型	起迄地点	相关数据	地 名 含 义
1	安城路	洋泾江桥	Yángjīngjiāng Qiáo	车行桥	安城路洋泾江桥	桥长140m，桥宽24m，采用7×20m ，为混凝土桥。荷载为城-B级（30t），建成时间为2021年	因该桥梁位于洋泾江上，且村民集体推荐，故命名为洋泾江桥。